Gira Keyless In Fingerprint-mod. System 106 aluminium [5551 926]
System 106 Keyless In Fingerprint-module
Deurstations
aluminium

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in
puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting
van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106
begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule
tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus
totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en
achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename
verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook
bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw
kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de
behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door
uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling
van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden
gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden
vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee
varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en
van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen
die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040)
beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende
fasen worden geďnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste
gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en
modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele
laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken:
- Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op
  basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
- Inbedrijfstelling en administratie via app.
- Gebruik als standalone-apparaat of in combinatie met Gira DCS-schakelactoren
  met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met
  meerdere wooneenheden.
- Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en
  bescherming tegen manipulatie.
- Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke
  vinger.
- Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin
  licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
- Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
- Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30
  opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte
  led-verlichting.
- 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
- Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren
  en bedienen.
- Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de
  administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de
  meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
- Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of
  installateur.
- Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de
  Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor in het
  Gira deurcommunicatiesysteem.
In- en uitgangen:
- Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens:
Voeding:
- Systeem: Bandkabel, 10-polig
- 2-draads bus: via besturingsapparaat (DC 26 V ± 2 V) of via aanvullende
  voeding (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Opgenomen vermogen:
- Maximaal: 1 W
- Stand-bymodus: 700 mW met verlichting
Relais:
- Belastbaarheid: AC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2 x steekklem
- aanvullende voeding: 2 x steekklem
- Systeem: 2x connectorstrook
ESD-bestendigheid: ca. 15?kV
Beschermingsklasse: IP54
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
FAR: 1:10 000 000
FRR: 1:100
Afmetingen in mm:
- B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

Aanwijzingen :
- Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar
  worden herkend.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5551 926 aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
