EnOcean dr.l.wandzender 1-v System 55 z.wit m [2421 27]
EnOcean draadloze wandzender 1-voudig
System 55
Meer draadloze systemen
zuiver wit mat

Kenmerken:
- Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando?s aan
  draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt
  door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
- Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens:
Radiofrequentie: 868,3?MHz
Bereik:
- in het vrije veld: tot 300 m
- in gebouwen: ca. 30 m
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid: 0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen :
- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven
  of lijmen.
- Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel
  met actoren van andere aanbieders.

Levering:
- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen
  oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke
  ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2421 27 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
