dimact. 2-v 2 x 300 W/VA KNX DIN-rail [2172 00]
Dimactor 2-voudig voor KNX
2 x 300 W/VA
KNX systeem
DIN-rail

Kenmerken:
- Dimactor met geïntegreerde busaankoppeling.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen,
  dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of
  NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
- Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende
  dimprincipe.
- Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
- Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbedrijf
  mogelijk).
- Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met
  uitsluitend de bedrijfsspanning.
Functies:
- Onafhankelijke aansturing van de dimkanalen.
- Centrale schakelfunctie voor aansturing van alle dimkanalen.
- Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
- Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk:
  Universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo / LV-led
  (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo / LV-led
  (inductief/faseaansnijding), HV-led (faseaansnijding) resp. HV-led
  (faseafsnijding).
- Retourmelding 'schakelen' en 'lichtsterkte'.
- Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
- Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
- Inschakelgedrag bij relatief dimcommando parametriseerbaar.
- Lampbeschermend in- en uitschakelen.
- Automatische instelling en schaalverdeling van het dimbare lichtsterktebereik
  bij gebruik van universele vermogensopvoereenheden.
- Het gedrag van een dimkanaal in de toestand 'UIT' bij ontvangst van een
  relatief dimcommando kan geparametreerd worden (inschakelen en lichter worden
  of geen reactie).
- Meldtelegrammen voor kortsluiting, overbelasting en bij uitval van de
  belasting.
- Retourmelding van het aangesloten type belasting.
- Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie voor elke uitgang
  parametriseerbaar.
- Tijdfuncties (in- resp. uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie).
- Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd
  reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
- Koppelingsfunctie en maximaal acht scènes per dimkanaal mogelijk.
- Bedrijfsurenteller voor het bepalen van de inschakelduur.
- Reacties bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Max. aansluitvermogen (AC 230 V) per kanaal:
- Gloeilampen: 20 tot 300 W
- HV-halogeen: 20 tot 300 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 300 VA
- Tronic-trafo: 20 tot 300 W
- gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 100 VA
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 W
- HV-ledlampen: typ. 3 tot 60 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 60 W
Aansluitleiding (AC 110 V) per kanaal:
- Gloeilampen: 20 tot 150 W
- HV-halogeen: 20 tot 150 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 150 VA
- Tronic-trafo: 20 tot 150 W
- gewikkelde trafo met NV-led: 20 tot 50 VA
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 50 W
- HV-ledlampen: typ. 3 tot 30 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 30 W
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2172 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
