huisst.OB System 55 cr.wit [1250 01]
Huisstation opbouw
System 55
Huisstations
crème wit glanzend

Kenmerken:
- Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en
  eenvoudige montage mogelijk.
- Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te
  integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en
  elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij
  plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact
  gemaakt.
- Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en
  kortsluitivaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de
  2-draads bus).
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige
  inbedrijfstellingsprocedure.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en
  verdiepingsoproep.
- Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen
  kunnen worden toegewezen.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en
  achtergrondgeluiden).
- Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
- Afluisterbeveiliging.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.
De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende
functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor::
- Schakelen van licht en andere functies.
- Aansturen van de deuropener.
- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Oproep beantwoorden.
- Activeren van de voorrangfunctie.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem
Afmetingen:
- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm
- Gira F100: B 70 x H 142 x T 20 mm

Aanwijzingen :
- Montage zonder afdekraam montage.
- Bij montage in combinatie met System 55 of de schakelaarprogramma Gira F100 is
  een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
- Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70
  deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x
  uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1250 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
