aanwez.m. Komfort KNX z.wit [2106 02]
Aanwezigheidsmelder Komfort voor KNX
Lichtbesturing
zuiver wit

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand:
aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver)
of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen.

Kenmerken:
- Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
- Programmeer-led/-toets na verwijdering van de sierring in gemonteerde toestand
  zichtbaar/bedienbaar.
- PIR-sensoren: drie sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde
  lichtsterktesensor.
- Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid.
- Gevoeligheid configureerbaar.
- Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Aparte verwerking in het bereik veraf van de drie PIR-sensoren met elk 120°
  detectieveld met overlap.
- Handbediening door IR-afstandsbediening.
- Maximaal 5+2 functieblokken configureerbaar.
- Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: plafondobserver,
  aanwezigheidsmelder, meldstand.
- Functieblok 6: aanwezigheidsmelder met lichtregeling.
- Functieblok 7: lichtsterktesensor met grenswaardebewaking.
- Functieblokomschakeling, bijvoorbeeld voor dag-/nachtmodus of
  week-/weekendmodus.
- Functieblokken 1 t/m 5: standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid
  instelbaar.
- Instelbare bedrijfsstand bij standalone-apparaat als hoofdeenheid: automaat,
  halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig
  UIT).
- Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver,
  aanwezigheidsmelder.
- Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen,
  trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever,
  lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever,
  temperatuurbedrijfsmodus.
- Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar,
  schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra
  zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd
  (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding
  van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met
  tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij
  aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste
  beweging.
- Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok
  aanwezigheidsmelder of standalone-apparaat, streefwaarde instelbaar,
  specificatie streefwaarde via extern communicatieobject, verschuiving van de
  streefwaarde via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding
  van de effectieve streefwaarde.
- Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden
  configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever,
  lichtscène-parallelaansluiting, hysterese configureerbaar, grenswaarde via
  extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Montagehoogte: 2,20 m tot 5 m
Waarnemingshoek: 360°
Montagehoogte 3 m:
- Detectiebereik: Ø ca. 20 m
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: 0 tot 2000 Lux
- Detectiebereik: Ø 2 m
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 93% (niet-condenserend)
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 20 mm
Afmetingen in mm:
- Ø 103 x H 50

Aanwijzingen :
- De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme
  alarminstallaties.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.

Levering:
- Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2106 02 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
