RM Dual sokkel 230 V Rookmelder z.wit [2337 02]
Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V
Rookmelder


Door het nieuwe Q-keurmerk worden strengere kwaliteitseisen en technische
bijscholing van de markt gevraagd op het gebied van rookmelders. Het nieuwe
Q-Label is een onafhankelijk en fabrikantneutraal kwaliteitskeurmerk voor
hoogwaardige rookmelders, die speciaal zijn getest voor langdurig gebruik. De
Gira rookmelders van de nieuwste generatie voldoen aan het nieuwe
kwaliteitskeurmerk Q-Label. De rookmelders werken volgens het foto-elektrische
strooilichtprincipe, zonder radioactieve preparaten. De rookmelders detecteren
tijdig rookontwikkeling en waarschuwen voordat de rookconcentratie voor mensen
gevaarlijk kan worden. Het alarmsignaal bestaat uit een luide pulserende
alarmtoon en een knipperende LED.

Kenmerken:
- Gebruik uitsluitend in particuliere wooneenheden of gebouwen met een
  soortgelijke functie conform DIN 14676.
Q-Label:
- Geteste duurzaamheid en reductie van loze alarmen.
- Verhoogde bestendigheid tegen bijvoorbeeld externe invloeden.
- Vast gemonteerde batterij met een levensduur tot 10 jaar.
- Uitvoering A conform DIN EN 14604.
- KRIWAN-goedkeuring.
- Rookmelder Dual Q met netspanning (230 V) voor privéwoningen. De montageplaat
  bij dit artikel komt te vervallen.
- Voet met geïntegreerde voedingseenheid voor de voeding van de rookmelder
  Dual Q met netspanning (230 V).
- De voedings- of koppelingsleiding wordt in de voet aangesloten. Bij plaatsing
  van de rookmelder wordt automatisch het contact tot stand gebracht.
- De Dual Q accu, die zich in de rookmelder bevindt, verzorgt bij een uitval van
  de netspanning automatisch de voeding.
- Koppelingsmogelijkheid tot maximaal 40 rookmelders met een aparte leiding.
- Maximal 40 rookmelders Dual Q kunnen met een twee-aderige kabel (bv.
  telefoonkabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm) onderling worden gekoppeld. Daardor kan
  in een wooneenheid tegelijkerttijd via alle rookmelders een alarm worden
  geactiveerd. 
- De maximale kabellengte is afhankelijk van het gebruikte kabeltype en de
  aderdoorsnede (bij 1,5 mm² =  maximaal 400 m).

Technische gegevens:
Voeding: via de batterij van de rookmelder
Batterijlevensduur: Tot 10 jaar (na activering)
Akoestisch signaal: Alarm: minst. 85 dB (A)
Optisch signaal: verlichte ring (rode led)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +55 °C
Montagehoogte: max. 6 m
Beschermeringssoort: IP30
Toepassingsgebied: DIN 14676
Normen:
- : DIN 14604
- Uitvoering: U
Voeding: AC 230 V, 50 Hz via de sokkel
Batterij:
- : alleen back-up
- Type: U9VL-J-P
- UN-nummer: 3091
Batterijlevensduur: tenminste 10 jaar
Akoestisch signaal:
- Alarm: tenminste 85 dB (A)
- Functietest: ca. 75 dB (A)
Optisch signaal:
- Voet: Groene led (230 V)
- Verlichte ring: Rode led signaliseert status en storingen
Gewicht: ca. 350 g
Afmetingen:
- Behuizing: Ø 125,0 H 77,0 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2337 02 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
