WCD/RA KD + SP Spatwaterd. opbouw grijs [4414 30]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiligign (Safety Plus) (onderstuk en
bovenstuk)
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen :
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4414 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
