WCD/RA SP System 55 z.wit m [4453 27]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging
(Safety Plus)
met bevestigingsklauwen
System 55
zuiver wit mat

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4453 27 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
