WCD/RA KD ctrl.l. + SP System 55 grijs m [4552 015]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, oransje
controlelicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55
System 55
grijs mat

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering:
- Led-verlichtingselement is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4552 015 grijs mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
