Gira Keyless In codeklavier System 55 grijs m [2605 015]
Gira Keyless In codeklavier
System 55
grijs mat

Kenmerken:
- Montage in een inbouwdoos.
- Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem.
- Bij standalone-gebruik worden de geďntegreerde potentiaalvrije relaiscontacten
  gebruikt voor schakelhandelingen, bijvoorbeeld voor deuropeners met eigen
  voeding (bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare beltransformator).
- Inbedrijfstelling door middel van directe configuratie zonder PC of
  programmeersoftware.
In- en uitgangen:
- Schakelcontact: twee relais met potentiaalvrije wisselcontacten.
  Belastbaarheid AC/DC 24 V / 1,6 A.
- Twee aansluitingen voor voeding.
- Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die
  daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
- Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
- Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als
  deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
- Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct
  geopend.
- Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
- Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira
  deurcommunicatiesysteem.
- Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens ?s nachts.
- Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van
  de administrator-PIN-code.
- Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
- Codes met tot 32 posities mogelijk.
- Akoestische feedback bij toetsbediening.
- 3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.
- Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk
  als sabotagedetectie Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira
  deurcommunicatiesysteem.
- De beide geďntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende codes
  worden toegewezen, bijvoorbeeld code 1: deur openen, code 2: schakelen van de
  buitenverlichting.
In- en uitgangen:
- Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens:
Beschermeringssoort:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Voeding:
- aanvullende voeding: DC 24 V ±5 %
- uit deurcommunicatiesysteem: DC 26 V ± 2 V
Relais:
- Aantal: 2
- Contact: 1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
- Belastbaarheid: AC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen:
- Verbindingskabel deurcommunicatie: 1x connectorstrook
- Relais: elk 3 schroefklemmen
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
ESD-bestendigheid: tot 16 kV
Inbouwdiepte: 35 mm
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen :
- Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer
  worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen
  b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden
  toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens
  centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
- Integratie in het profiel 55 mogelijk.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en
  toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer
  dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins,
  functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen
  voor het Gira Keyless In codeklavier. www.appshop.gira.de.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2605 015 grijs mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
