DALI draaidim.-b.el. IB Basiselement [2026 00]
DALI draaidimmer-basiselement inbouw
DALI


Kenmerken:
- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor
  Tunable White conform IEC 62386-209.
- Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger
  niveau.
Producteigenschappen zonder programmering:
- DALI-2 application controller zonder busspanningsvoeding heeft een externe
  DALI voeding conform IEC 62386-101 nodig.
- Geschikt voor meerdere masters.
- Led voor apparaatlocalisatie.
- Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
- Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.
Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando?s:
- Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op
  centrale DALI-2 besturingen.
- Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
- Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
- Cyclisch zenden van besturingscommando?s aan DALI besturingssapparaten kan
  worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de
  configuratie.

Technische gegevens:
Nominale spanning DALI: DC 16 V (typ.)
Stroomverbruik: max. 4 mA
Kleurtemperatuurinstelling: 2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2026 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
