deurst.OB 1-v Deurcommunicatie antraciet [1266 67]
Deurstation opbouw 1-voudig
TX_44 (IP44)
antraciet

Kenmerken:
- Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage.
  Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- In het design van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
- Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een
  krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
- Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen
  ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige
  inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en
  achtergrondgeluiden).
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en
  energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare
  belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het
  afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 
   www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
- Lage opbouwhoogte van slechts 19 mm.

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V +/- 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
Beschermeringssoort: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- Deurstation 1-voudig: B 110 x H 181 x D 19 mm
- Naambordje: B 62 x H 62 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1266 67 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
