m-jack verloopkab. Basiselement z.wit [5649 03]
Basiselement mini-jack 3,5 mm
Verloopkabel
Communicatietechniek
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart.
- Achteraansluiting: schroefklemmen.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- : max. 6 mm2
- maximum: 2,5 mm²
- minimum: 1mm²
Aansluiting:
- Aan achterzijde: 4mm²

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met
  buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor
  wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers
  aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W
  voor aangesloten apparaten.
- Installatie-advies:
  Kaiser elektronicadoos
  Inbouwmontage: Kaiser art. nr.: 1068-02
  Holle-wandmontage: Kaiser art. nr.: 9062-94
  Betoninstallatie: Kaiser art. nr.: 1268-40

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5649 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
