Gira F1 KNX DIN-rail [2049 00]
Gira F1
Gira F1


Kenmerken:
KNX functionaliteit:
- Koppelt als KNX Bridge twee standalone KNX systemen.
- Bidirectionele KNX communicatie van KNX IP naar KNX TP.
- 1000 groepenadressen.
- Ondersteunt KNX Secure.
- Kan groepenadressen aan de KNX systemen aanpassen (mapping).
- Inbedrijfstelling met de ETS.
- Twee gescheiden toepassingen, als TP-apparaat en als IP-apparaat.
- Toepassingen:
  - Bijv. doorsturen van KNX telegrammen van een in het gebouw gemeenschappelijk
  gebruikt weerstation naar het particuliere KNX systeem van de woning.
  - Meldingen zoals aanstaand liftonderhoud, bezoek van de glazenwasser enz.
  doorsturen naar de woning.
- Ook voor gebruik in de commerciële sector, bijvoorbeeld in winkelcentra of
  wanneer historisch gegroeide bedrijfsgebouwen met elkaar moeten communiceren
  via zelfvoorzienende KNX systemen.
- Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA).
SIP-functionaliteit:
- Veilige scheiding van twee netwerken.
- Beveiligd tegen toegang tot het privénetwerk.
- Alleen geparametriseerde SIP-telegrammen worden doorgestuurd.
- Eenvoudige parametrisering via de website van de apparaten.
- Ondersteunt SIP en SIPS.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Nominale spanning: DC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen: 2 W
IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Aansluitingen:
- IP: 2 x bus RJ45 (public/private)
- KNX: Aansluit- en aftakklem
KNX: TP1, S-mode (ETS)
Omgevingstemperatuur: 0?°C tot + 45?°C
microSD-kaart: niet ondersteund
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- Voeding via externe DC 24 V.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2049 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
