S3000 elektr.schakelb.el. Basiselement [5405 00]
System 3000 elektronisch schakelbasiselement
Gira System 3000


Kenmerken:
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Aansturing van thermische regelaandrijvingen in combinatie met een
  ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
Bedrijf met nuldraad:
- Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische of inductieve
  transformatoren met halogeen- of ledlampen, schakel- of dimbare HV-led- of
  spaarlampen.
- Apparaat wordt via fasedraad en nuldraad gevoed, daarom vindt geen
  faseaansnijding of faseafsnijding plaats.
Bedrijf zonder nuldraad:
- Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische of inductieve
  transformatoren met halogeen- of ledlampen, dimbare HV-led- of spaarlampen.
- Apparaat wordt gevoed via de fasedraad en de aangesloten last en werkt daarom
  volgens faseaansnijdings- of faseafsnijdingsprincipe.
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende
  dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Schakelactorkanaal 1-voudig of verwarmingsactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- Temperatuurmeting: Let op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan 40 W.
- Functieselectie van het basiselement voor schakelen: maak-/verbreekcontact,
  trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
  vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als
  aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze
  besturing van andere apparaten voor KNX als sensor.
- Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar: regeling
  van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling,
  omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang
  neveneenheid. PWM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve
  specificatie streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade,
  klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur,
  servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via
  communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer-
  en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Ingang neveneenheid mogelijk
  als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de
  draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor. Als alternatief
  kan de ingang neveneenheid voor het omschakelen tussen verwarming en koeling
  worden ingesteld.
- Let op dat de aangesloten lasten niet hoger zijn dan 40 W, als het
  elektronisch schakelbasiselement als ruimtetemperatuurregelaar fungeert.
- Dimbare HV-ledlampen vereist.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C:
- HV-ledlampen, dimbare
  (faseaansnijding): typ. 3 tot 100 W
- HV-ledlampen, dimbare
  (faseaansnijding): typ. 3 tot 200 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 100 W
- Gloeilampen: 20 tot 400 W
- HV-halogeen: 20 tot 400 W
- Tronic-trafo's: 20 tot 400 W
- elektronische trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 400 VA
- gewikkelde trafo met NV-led: typ. 20 tot 100 VA
Thermische regelaandrijvingen: Max. 10
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
- Neveneenheid: max. 100 m
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen,
  HV-halogeen, Tronic-trafo?s en gewikkelde trafo?s 50 W.
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5405 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
