S3000 relais-schakelb.el. 2-v Basiselement [5404 00]
System 3000 relais-schakelbasiselement 2-voudig
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
- Adaptieve nulpuntschakeling.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig:
- Schakelen van twee onafhankelijke uitgangen.
- Tijdfunctie voor uitgang a2 instelbaar.
Combinatie met System 3000 bedieningselement-opzetstuk:
- Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1, bijv. om een ventilatie
  afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te
  schakelen.
- Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar.
- Nalooptijd voor uitgang a2 instelbaar.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Schakelactorkanaal 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact,
  trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes),
  vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra
  bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze
  besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Schakelstroom ohms: 10 A (AC1)
Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang:
- HV-ledlampen: typ. 400 W
- Spaarlamp: typ. 500 W
- Gloeilampen: 1500 W
- HV-halogeen: 1500 W
- Tronic-trafo's: 1000 W
- gewikkelde trafo: 625 VA
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 750 VA
Schakelstroom motoren: 3 A
Capacitieve belasting: 580 VA (70 µF)
Uitgang a2:
- Tijdfunctie/nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
- Inschakelvertraging: zonder, 3 min
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- In combinatie met een opzetstuk bewegingsmelder Standard,
  bedieningselement-opzetstuk Memory, jaloezie- en schakelklok Display of
  jaloezie- en schakelklok BT gedraagt het relais-schakelbasiselement 2-voudig
  zich als met een bedieningselement-opzetstuk.
- In combinatie met een opzetstuk bewegingsmelder Komfort BT of aanwezigheids-
  en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT schakelt bij beweging uitgang a1
  afhankelijk van de lichtsterkte en uitgang a2 onafhankelijk van de
  lichtsterkte en vertraagd in.
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5404 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
