2-v WCD/RA SP v. IB-doos 1-v System 55 z.wit [2731 03]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde
aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1-voudig
System 55
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 25 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot +45 °C
Opbouwhoogte: 17,5 mm

Aanwijzingen :
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2731 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
