lichtst.regelaar Mini KNX [2210 00]
Lichtsterkteregelaar Mini voor KNX
Aanwezigheids- en bewegingsmelder voor Gira


Kenmerken:
- De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie,
  bijvoorbeeld een werkplek, aan het plafond gemonteerd.
- Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
- De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of
  door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
- Extreem vlakke inbouw.
- Klemmontage aan verlaagde plafonds.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met
  optioneel toebehoren.
- Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
- Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige
  ruimten.
- Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te
  passen.
- Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat
  comfortabel van voren bereikbaar.
Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking:
- Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar.
- De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid en hysterese
  zijn configureerbaar.
- Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
- Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van
  het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld
  (2-puntsregeling).
- Incl. vergrendelfunctie.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: 10 tot 2000?lx
- Detectiebereik: Ø ca. 5 m
Beschermingsklasse: III
Beschermeringssoort: IP44
Aansluiting KNX: Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte: 34 mm
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Afmetingen:
- Plafonduitsparing: Ø 44 mm
- Afmetingen (met designring klein): Ø 53,5 H 38,0 mm

Levering:
- Designring klein bij levering inbegrepen.
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2210 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
