windsensor Standard Sensor [0913 00]
Windsensor Standard
Gira System 3000


Kenmerken:
- Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen
  afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij
  opkomende wind worden beschermd.
- Registratie en beoordeling van windsnelheden.
- Instelbaar op 8 windsnelheden.
- Windalarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de ingestelde drempelwaarde voor
  de windsnelheid is overschreden.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Evaluatie-eenheid: opbouwapparaat voor installatie binnenshuis in droge
  ruimten.
- Winddetector: apparaat voor installatie buitenshuis.

Technische gegevens:
Winddetector:
- Materiaal detector en schoepenster: Kunststof (ABS), zwart
- Diameter schelp: Ø 134 H 160
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C
- Aansluitleiding: JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
- Beschermeringssoort: IP55
Verwerkingseenheid:
- Windwaarschuwingsbereik: 3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen
- Schakelcontact: Relais met potentiaalvrij maakcontact
- Belastbaarheid: max. 2 A
- Bedrijfsspanning: AC 230 V
- Beschermeringssoort: IP20
Afmetingen:
- B x h x d: 110 mm x 99 mm x 38 mm

Levering:
- Montagehoek bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0913 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
