dr.l.best.eenh. 1-10 V 1-v Mini Gira eNet [5421 00]
eNet draadloze besturingseenheid 1 - 10 V 1-voudig Mini
DALI


Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- Met de eNet draadloze besturingseenheid kunnen lampen met een interface van
  1-10 V worden geschakeld en gedimd.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
- Scčnebedrijf.
- Statusweergave van de 1-10 V-deelnemers via led.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
Met eNet server instelbaar::
- Maximale lichtsterkte.
- Dimsnelheid.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Stuurstroom: max. 50 mA
Schakelstroom:
- Ohmse belasting: 6 A
- Fluorescentielampen: 3 AX
Aansluitvermogen:
- Ohmse belasting: 1380 W
- Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm˛
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Afmetingen: Ř 53 H 28

Aanwijzingen :
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5421 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
