S3000 uni.leddim.-b.el. Komfort 2-v Basiselement [5402 00]
System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort 2-voudig
Gira System 3000


Kenmerken:
- Twee onafhankelijke uitgangen voor twee lichtgroepen.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of
  led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
- Met System 3000 neveneenheid-basiselement 3-draads in combinatie met een
  System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig zijn beide uitgangen apart te
  bedienen.
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende
  dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- Minimale lichtsterkte instelbaar.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
- Tastdimmer.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek
  instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie, trappenhuisfunctie
  met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
  tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het
  System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX
  apparaten als sensor mogelijk.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang:
- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 50 W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 100 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 50 W
- Gloeilampen: 20 tot 210 W
- HV-halogeen: 20 tot 210 W
- Tronic-trafo's: 20 tot 210 W
- elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): typ. 20 tot 50 W
- elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 100 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA
- gewikkelde trafo met NV-led: typ. 20 tot 50 VA
Neveneenheden:
- Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt
- Neveneenheid-basiselement 3-draads: Max. 10
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
- Neveneenheid: max. 100 m
Inbouwdiepte: 30 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad
  mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van
  flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
- Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen,
  HV-halogeen, Tronic-trafo?s en gewikkelde trafo?s 50 W.
- Elektronische trafo?s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met
  de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5402 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
