verw.act. 6-v regelaar OneKNX DIN-rail [2139 00]
Verwarmingsactor 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX
Verwarming, ventilatie, koeling
DIN-rail

Kenmerken:
- Verwarmingsactor met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar voor het
  aansturen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmings- en koelsystemen.
Ventieluitgangen:
- 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
- Klepuitgang 1 kan als voorbeeld voor andere klepuitgangen worden gebruikt.
- Melding van het grootste regelwaarde van de actor instelbaar.
- Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
- Klepaansturing (spanningsloos geopend/gesloten) per uitgang parametriseerbaar.
- Regelwaardeingang: 'schakelend - 1 bit' en 'continu - 1 byte'.
- Klepaansturing: 'schakelend - 1 bit', 'continu - 1 byte PBM' of 'continu - 1
  byte regelwaarde-grenswaarde'.
- Statusretourmelding configureerbaar.
- Uitvalmelding van de bedrijfsspanning van de klep configureerbaar.
- Overbelastings- en kortsluitmelding apart instelbaar voor elke klepuitgang.
- Warmtevraag- en pompbesturing. Bescherming tegen vastlopen voorkomt dat de
  pomp vastloopt.
- Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
- Elke klepuitlaat kan in een gedwongen stand worden vergrendeld. Voor zomer- en
  winterbedrijf kunnen verschillende regelwaarden worden geparametriseerd.
- Cyclische bewaking van het regelwaarde van elke uitgang.
- Automatische klepspoeling.
- Bedrijfsurenteller per uitgang configureerbaar.
- Servicebedrijf voor onderhoud of installatie van klepaandrijvingen.
- Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de KNX.
- Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure voor elke klepuitgang instelbaar.
- Verschillende actief zendende statusmeldingen kunnen globaal worden vertraagd
  na herstel van de busspanning of na een ETS-programmering.
Ruimtetemperatuurregelaar:
- 12 onafhankelijke ruimtetemperatuurregelaars.
- Ruimtetemperatuurregelaar 1 kan als voorbeeld voor andere
  ruimtetemperatuurregelaars worden gebruikt.
- Bedrijfsstanden: Komfort, stand-by, nacht en vorst-/hittebescherming.
- Aan elke bedrijfsmodus kunnen eigen temperatuurstreefwaarden worden
  toegewezen.
- Specificatie streeftemperatuur: relatief (afgeleid van basisinstelwaarde) of
  absoluut (onafhankelijke streeftemperaturen voor elke bedrijfsmodus).
- Aanwezigheidsdetectie door aanwezigheidstoets of aanwezigheidsmelder.
- Omschakeling van de bedrijfsmodi volgens KNX specificatie.
- Statusretourmelding configureerbaar.
- Vorst-/hittebeschermingsomschakeling door vensterstatus of
  temperatuurvalherkenning.
- Bedrijfsmodi: 'Verwarmen', 'Koelen', 'Verwarmen en koelen' elk met of zonder
  extra stand.
- Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden
  geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling
  (schakelend).
- Verschillende soorten verwarming en koeling instelbaar.
- Regelparameters voor PI-regelaars (proportioneel bereik, nasteltijd) en
  2-punts regelaar (hysterese) instelbaar.
- Automatisch of object-gebaseerd omschakelen tussen 'Verwarmen' en 'Koelen'.
- Blokkeren van de regelwaardeuitgangen via objecten mogelijk.
- Ruimtetemperatuurmeting via maximaal twee externe KNX temperatuurvoelers.
  Meetwaardevorming van de externe voelers instelbaar of cyclische bewaking.
- De werkelijke en ingestelde temperaturen kunnen na een parametreerbare
  afwijking op de bus (ook cyclisch) worden uitgegeven.
- Gescheiden of gemeenschappelijke regelwaardeuitgifte tijdens verwarming en
  koeling (4-buizen- of 2-buizensysteem).
- Automatisch zenden en cyclustijd voor regelwaardeuitgifte parametreerbaar.
- Regelwaardebegrenzing mogelijk.
- Begrenzing van de vloertemperatuur mogelijk in de verwarmings- en koelmodus.
- Insteltemperatuurbegrenzing tijdens koeling mogelijk.
- Verhoging streefwaardetemperatuur mogelijk in verwarmingsmodus.
- Boost-functie voor snel opwarmen of afkoelen.
- Scènes: maximaal 64 interne scènes per regelaar instelbaar. Incl.
  scène-opslagfunctie en geavanceerd oproepen van scènes (toggelen van scènes).
Logische functies:
- Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
- Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4
  ingangen).
- 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling
  van de uitvoerwaarden.
- Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
- Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel
  vergelijkingsbewerkingen.
- Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij
  9 verschillende ingangsdataformaten.Incl. instelling van de
  1-bit-uitvoerwaarden.
- De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen
  telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Uitgangen: 6
Ruimtetemperatuurregelaar: 12
Contacttype: Triac
Schakelspanning: AC 24/230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom: 5 tot 160 mA
Inschakelstroom: max. 1,5 A (2 s)
Aantal aandrijvingen per uitgang:
- AC 230 V aandrijvingen: 4
- AC 24 V aandrijvingen: 2
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Aanwijzingen :
- Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde
  bedrijfsspanning.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software)
  mogelijk.
- Montage op DIN-profielrail.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor Gira One en KNX zijn bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2139 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
