S3000 uni-leddim.-b.el. Standard Basiselement [5400 00]
System 3000 universeel leddimmer-basiselement Standard
Gira System 3000


Kenmerken:
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's
  voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of
  led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende
  dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
- Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- Minimale lichtsterkte instelbaar.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Elektronische oververhittingsbeveiliging.
- Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
- Tastdimmer.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- Dimactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek
  instelbaar, Soft ON- en Soft OFF-functie, fading-functie, trappenhuisfunctie
  met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie,
  tijdvertragingen.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: 0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C:
- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 60 W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 120 W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 60 W
- Gloeilampen: 20 tot 210 W
- HV-halogeen: 20 tot 210 W
- Tronic-trafo's: 20 tot 210 W
- elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding): typ. 20 tot 60 W
- elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding): typ. 20 tot 120 W
- gewikkelde trafo: 20 tot 210 VA
- gewikkelde trafo met NV-led: typ. 20 tot 60 VA
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad
  mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van
  flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
- Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen,
  HV-halogeen, Tronic-trafo?s en gewikkelde trafo?s 50 W.
- Elektronische trafo?s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met
  de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last
  gereduceerd worden.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5400 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
