WCD/RA 2-v voorg. + afd.r. T10 Wiel Gira Standard 55 cr.wit [4831 01]
Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met
afdekraam
Standard 55, type 10
System 55
crème wit glanzend

Technische gegevens:
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6
  en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.

Levering:
- Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.
- Compleet rechts en links met 1 m aansluitkabel Wieland connectors.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4831 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
