S3000 aanwez.- + beweg.m. 360° op.st. BT Observer [5377 02]
System 3000 aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk BT
Gira System 3000
zuiver wit

Kenmerken:
- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en
  omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor
  neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor
  neveneenheid 3-draads.
- Bediening met neveneenheid-basiselement 2-draads, 3-draads of mechanisch
  drukcontact.
- Opsteekstrook voor het beperken van het detectiebereik.
- Plafondmontage op System 3000 inbouwbasiselement.
Met System 3000 schakelbasiselement:
- Kort bedrijf.
Met System 3000 dimmer-basiselement:
- Constant-lichtniveauregeling.
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System
  3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement en de Gira
  System 3000 app.
- Basislichtfunctie.
- Nachtlichtfunctie.
Functies met Gira System 3000 app:
- Instellen van het apparaat als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder.
- Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
- Instellen van de gevoeligheid van de drie PIR-sensoren.
- Instellen van de nalooptijd.
- Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit
  voor 0,5 tot 5 uur.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Dagstand.
- Looptest.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Tijdschakelfunctie.
- Alarmfunctie.

Technische gegevens:
Waarnemingshoek: 360°
Montagehoogte:
- minimaal: 2,20 m
- maximaal v. bewegingsmelder: 6,00 m
- maximaal v. aanwezigheidsmelder: 3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 2,20 m:
- Aanwezigheidsmelder: Ø max. 3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 3 m:
- Bewegingsmelder: Ø max. 20 m
- Aanwezigheidsmelder: Ø max. 8 m
Gevoeligheid: 0, 25, 50, 75, 100 %
Lichtsterktegrenswaarde:
- Bewegingsmelder: ca. 5 tot 500 lx (en dagstand)
- Aanwezigheidsmelder: ca. 5 tot 1000 lx (en dagstand)
Kort bedrijf:
- Impulsduur: ca. 0,5 s
- Impulspauze: ca. 3 s
Zendbereik: typ. 10 m
Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen: Ø 103 H 66

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5377 02 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
