WCD/RA KD slot gesort. + TK (BK) Spatwaterd. opbouw grijs [4567 35]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, slot en tekstkader
(bovenstuk)
met gesorteerde sluitingen
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Levering:
- Twee sleutels zijn bij levering inbegrepen.
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4567 35 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
