kleurencamera deurst. Gira TX_44 (SW IB) z.wit [1265 66]
Kleurencamera voor deurstation
TX_44 (IP44)
zuiver wit

Kenmerken:
- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen
  ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met automatische
  dag-/nachtomschakeling.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op
  korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het
  groothoekobjectief levert dat een zeer groot gezichtsveld op bij de entree.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld
  vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens:
Voeding: via verbindingskabel
Aansluiting verbindingskabel: 2x connectorstrook
Beschermeringssoort: IP44
Voeding:
- tot 2 camera's: via verbindingskabel
- vanaf de derde camera: via voeding voor deurcommunicatie
Aansluitingen:
- Verbindingskabel: 2x connectorstrook
- Video: 1x connectorstrook
Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Openingshoek groothoekobjectief: 150°
Zichtbare waarnemingshoek van de camera: 100°
Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing): 140°
Kleursysteem: PAL
Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen
Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit: 1 lx
Lichtgevoeligheid in zw/w-stand: 0,1 lx
Elektronisch diafragma sluitertijd: tot 1/100000 s
IR-filter: geïntegreerd
Aanbevolen montagehoogte camera: 1,50 m
Inbouwdiepte: 39 mm
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Aanwijzingen :
- De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.
- Geschikt voor montage in Gira energiezuil.
- Niet geschikt voor montage in Gira energiezuil met licht.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1265 66 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
