wipdrukc. wisseldrukc. TK Spatwaterd. opbouw grijs [3156 30]
Wipdrukcontact 10 A 250 V~
met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)
Wisselcontact 1-polig
Spatwaterdicht opbouw IP44
grijs

Kenmerken:
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van
  de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt
  voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
-  Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de
  schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering:
- Symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3156 30 grijs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
