MiVa-set Gira E2 z.wit [0495 88]
MiVa-Set 834
Compleet met afdekraam Gira E2
MiVa-Set
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Oproepmodule met rode led-signaalverlichting, geïntegreerd potentiaalvrij
  contact, naar keuze inschakelbare zoemer (continu geluid) en de mogelijkheid
  om een knipperende resp. continu brandende lamp in te stellen.
- Trekdrukcontact met 2,5 m lang trekkoord met rode toets en
  kalmeringsverlichting in de drukcontactbehuizing, geschikt voor wand- en
  plafondmontage.
- Uitschakeldrukcontact met groene knop.
- Voedingseenheid inbouw 250 mA.
- Optioneel kan de MiVa-set 834 worden uitgebreid met een dienstruimte-eenheid
  met geïntegreerde geluidsbron voor akoestische oproepsignalering, groene
  aanwezigheidsknop met aanwezigheidsverlichting en gele zoemeruitschakelknop.

Technische gegevens:
Voedingseenheid:
- Ingangsspanning: AC 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz
- Ingangsstroom: 180 mA
- Uitgangsspanning: DC 24 V
- Uitgangsstroom: 250 mA
Omgevingstemperatuur: + 5 °C tot + 40 °C
Lengte trekkoord: 2,5 m
Montage: Inbouwdozen

Aanwijzingen :
- Gebruik voor installatie conform DIN VDE 0834 een onderbrekingsvrije voeding.
- Voor uitbreiding van de MiVa-Set 834 kunnen de componenten apart worden
  bijgekocht.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0495 88 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
