wip 1-v onbedrukt ctrl.v. System 70 zwart m(gel.) [5371 74]
Wip 1-voudig onbedrukt met controlevenster
System 70
Nieuw
zwart mat (gelakt)

Kenmerken:
- Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
- Geďntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de ruimtetemperatuur.
- Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf
  versie 5,0.
- Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Bedieningsfuncties:
- Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
- Licht dimmen.
- Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken,
  dakramen, dakkoepels en markiezen).
- Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en
  ventilatieverbruikers.
- Oproepen van scčnevarianten.
- Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij
  schakel- en dimverbruikers.
- Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
- Bediening van Sonos audio-apparaten.
- Bediening van Hue verbruikers.
- Besturing van eNet-verbruikers
- Functie als deur- of garagedeuropener.
- Boost-functie.
Ruimtetemperatuur:
- Temperatuurregeling voor de geďntegreerde temperatuurvoeler.
Ledweergave:
- Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
- Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
- Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden
  ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.
- Wip zonder opdruk als vervanging voor de originele wip met symbolen.

Technische gegevens:
Gira One medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning: 4 kV (KNX/EIB buskabel)
Aansluiting: Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 15 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50 °C
Stroomverbruik: 8 - 12 mA

Aanwijzingen :
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)
- De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5371 74 zwart mat (gelakt)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
