thermostaat drukc.I/F 4-v KNX System 55 cr.wit [2100 01]
Thermostaat met drukcontactinterface 4-voudig voor KNX
System 55
Bedienings-
apparaten voor KNX
crème wit glanzend

De thermostaat inbouw en de objectregelaar verenigen de functies van een
busaankoppelaar voor KNX, een ruimtetemperatuurregelaar met specificatie
streefwaarde en een binaire ingang.

Kenmerken:
- Op de binaire ingang kunnen vier potentiaalvrije contacten worden aangesloten.
- Ingang 1 kan worden gebruikt voor het aansluiten van een externe sensor voor
  het meten van de vloertemperatuur.
- Twee ingangen kunnen als uitgangen (max. 0,8 mA) worden geparametriseerd.
- De regelaarfunctie is bedoeld voor ruimtetemperatuurregeling. De regelaar
  detecteert met een interne of externe temperatuurvoeler de huidige
  ruimtetemperatuur en verwerkt deze met een instelbare temperatuurstreefwaarde
  tot een regelwaarde. Daarmee kunnen regelaandrijvingen werkend op zowel een
  continu regelsignaal als een schakelend regelsignaal worden aangestuurd.
Regelaar:
- 5 bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, vorst- resp.
  hittebescherming en thermostaatvergrendeling (bv. dauwpuntstand).
- Verwarm-/koelfuncties: verwarmen, koelen, verwarmen en koelen, hoofd- en
  bijverwarmen, hoofd- en bijkoelen.
- Vooraf ingestelde regelparameters voor gangbare radiatoren resp. koelers.
- Thermostaat uitschakelbaar (dauwpuntstand) resp. thermostaat of
  thermostaatbediening te vergrendelen.
- Ventielbeschermingsfunctie (ventiel wordt cyclisch elke 24 uur geopend).
- Regelmogelijkheden: Constante PI-regeling, schakelende PI-regeling (PWM) en
  schakelende 2-puntsregeling (aan/uit).
- Temperatuurmeting met interne en/of externe sensor (middeling voor grote
  ruimten).
Ingangen:
- Vrije toewijzing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever
  aan de ingangen.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke ingangen.
- Gedrag bij herstel van de busspanning voor elke ingang apart
  parametriseerbaar.
- Begrenzing telegramherhalingsfrequentie.
- Functie schakelen: twee onafhankelijk schakelobjecten voor elke ingang
  beschikbaar en afzonderlijk vrij te schakelen; commando bij stijgende en
  dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie)..
- Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en
  schakelen en dimstapgrootte instelbaar, telegram-herhaling en zenden van
  stop-telegram mogelijk.
- Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie,
  OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step
  resp. Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar,
  lamellenversteltijd instelbaar.
- Functie waardegever en lichtscène-neveneenheid: flank (drukcontact als
  maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank
  parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor
  waardegever mogelijk, lichtscène-parallelaansluiting met resp. zonder
  geheugenfunctie.
- Functie temperatuurvoeler: Een kanaal van de drukcontactinterface kan als
  externe temperatuurvoeler voor de ruimtetemperatuurregelaar worden gebruikt.
Uitgangen:
- Onafhankelijk schakelen van de max. twee uitgangen.
- Met de instelwiel wordt de temperatuurstreefwaarde verschoven.
- Een aanwezigheidstoets is bedoeld om te schakelen tussen de comfortstand en
  stand-bymodus.
- De huidige toestanden worden op de thermostaat met leds weergegeven.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Kabellengte:
- In- en uitgangen: max. 5 m
- Temperatuurvoeler: max. 50 m
Inbouwdiepte: 23 mm

Aanwijzingen :
- Er is geen aparte busaankoppelaar nodig.
- Bij aansluiting van de externe ingangen wordt het gebruik van een apparaatdoos
  met klemmen aanbevolen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2100 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
