tastsens.2 3-v 24 V pot.vrij TK System 55 clear/z.wit [2003 100]
Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader
System 55
clear / zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat of crème wit
  glanzend
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Minimalistisch ontwerp met evenwichtige proporties.
- Breukvast, UV-bestendig materiaal voor verhoogde belasting.
- Halogeenvrij.
- Door de modulaire opbouw kunnen de voorziene inzetstukken en afdekkingen met
  verschillende vormen van afdekramen en verschillende materialen met elkaar
  worden gecombineerd.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen:
- Drie wippen met elk twee rode leds voor de statusweergave.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Achtergrondverlichting.
- Aansluiting van zes drukcontacten, zes leds en achtergrondverlichting via
  aansluitblok aan de achterzijde.

Technische gegevens:
Nominale spanning per drukcontact: AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid per drukcontact: max. 20 mA
Nominale spanning per led: DC 24 V SELV
Belastbaarheid per led: 1 mA
Aansluiting: 2 x aansluitblok 9-polig
Aansluitingdoorsnede: 0,4 tot 0,8 mm eendradig
Inbouwdiepte: 25 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.

Levering:
- Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2003 100 clear / zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
