S3000 beweg.m.op.st. 1,10 m Standard Gira TX_44 (SW IB) antraciet [5373 67]
System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m
Standard
TX_44 (IP44)
antraciet

Kenmerken:
- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en
  omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor
  neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor
  neveneenheid 3-draads.
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met
  bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan
  de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
Met System 3000 dimmer-basiselement:
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen
  inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System
  3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens:
Waarnemingshoek: 180°
Lichtsterkte:
- instelbaar: ca. 5 tot 500 lux
- Vast: Dagstand
Gevoeligheid: 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Nalooptijd: ca. 2 min vast
Montagehoogte tot 1,10 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 32 m
- Bereik naar beide zijden: max. 19 m
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis
  mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats
  of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering:
- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering
  inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5373 67 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
