WCD/RA KD + TK (BK) Spatwaterd. opbouw oranje [4450 359]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader
(bovenstuk)
met oranje klapdeksel en tekstkader
Spatwaterdicht opbouw IP44
oranje

Kenmerken:
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens:
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige
  kleuren gemarkeerd.

Levering:
- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4450 359 oranje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
