DCS-schakelact. DIN-rail Deurcommunicatie [1289 00]
DCS-schakelactor
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Kenmerken:
- Schakelactor voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op
  nevendeuren en andere functies via de Gira deurcommunicatiebus.
- Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V/10 A via de 2-draads
  bus.
- De schakelactor kan worden aangestuurd met:de toetsen "Deur" en "Licht" op het
  huisstation,de oproepknop van het deurstation,de oproepknop van het
  huisstation.
- De schakelactor kan in vijf verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt:
  schakelen, timer/sec., timer/min., impuls en deuropener.
- Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
- Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch
  drukcontact.
- Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1
  tot 10 s of 1 tot 10 min.

Technische gegevens:
Voeding: via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact:
- naar keuze: 10 A bij AC 230 V
- naar keuze: 2 A bij DC 30 V
Aantal in te leren belknoppen: Max. 16
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- De schakelactor is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer
  dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30
  deelnemers worden opgebouwd.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1289 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
