HSL2.0 - Remanentspeicher
Inhalt
1.
Remanente Bausteine
2.
Remanente Variable
Remanente Bausteine und remanente Variable.

## 1.Remanente Bausteine

Variablen in remanenten Bausteinen.
Damit ein HSL(2.0)-Baustein Daten remanent speichern kann, müssen remanente Variablen definiert werden.

## 2.Remanente Variable

Wie werden remanente Variablen behandelt?
Zum Start eines Bausteins kann eine remanente Variable mit der Methode _get_remanent ausgelesen werden. Zur Laufzeit kann die remanente Variable mit _set_remanent beschrieben werden.
Achtung
Nur beim Initialisieren gibt _get_remanent den tatsächlichen Inhalt des Remanentspeichers wieder. Wird _get_remanent während der Laufzeit aufgerufen, wird der Wert zurück geliefert, der zuletzt durch _set_remanent geschrieben wurde. Dies muss nicht dem Stand entsprechen, der im nicht-flüchtigen Speicher gespeichert ist!
Der HS/FS schreibt etwa alle 15 Minuten seine remanenten Daten in den nicht-flüchtigen Speicher!
Im Beispielcode wird beim Systemstart eine remanente Variable ausgelesen. Enthält diese Variable einen gültigen numerischen Wert, wird der Wert in die Ergebnis-Variable geschrieben, andernfalls wird die Variable mit 0 initialisiert. Mit jedem eintreffenden Telegramm wird der Zähler um eins erhöht, das Ergebnis wird in die remanente Variable, auf Ausgang 1 und auf die Debug-Seite geschrieben. Desweiteren wird ein Zähler auf der Debug-Seite erhöht, der alle Telegramme während der Laufzeit des HS/FS zählt.
Ein Beispiel für die Umsetzung eines remanenten Zählers mit Ausgabe auf der Debug-Seite liegt bei: `10702_MyBaseModule_02.py`