combi serie/WCD/RA afd.pl. Gira Standard 55 z.wit [0175 03]
Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste
afdekplaat
Standard 55, serieschakelaar
System 55
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 30 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders tot: 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Niet breukvast.
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0175 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
