Hotel-Card maakc. + N-klem System 55 z.wit m [3140 27]
Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~
Maakcontact 1-polig met N-klem
System 55
zuiver wit mat

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat of crème wit
  glanzend
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Minimalistisch ontwerp met evenwichtige proporties.
- Breukvast, UV-bestendig materiaal voor verhoogde belasting.
- Halogeenvrij.
- Door de modulaire opbouw kunnen de voorziene inzetstukken en afdekkingen met
  verschillende vormen van afdekramen en verschillende materialen met elkaar
  worden gecombineerd.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- De Hotel-Card-schakelaar kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende
  functies vervullen.
- Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde
  verbruikers uitgeschakeld.
- Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact
  actief geschakeld.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van
  de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt
  voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
-  Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen :
- Andere uitvoeringen op aanvraag.
- Verbeterde bescherming tegen meenemen dankzij opschroefbaar klemstuk.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3140 27 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
