USB-voeding PD 1-v type C 65 W Basiselement wit [2362 00]
Basiselement USB-voeding PD 1-voudig
Type C, 65 watt
System 55
wit

Kenmerken:
- De basiselement USB-voeding type C met Power Delivery maakt sneller opladen
  mogelijk als het aan te sluiten apparaat ook Power Delivery technologie heeft.
- Het aangesloten apparaat bepaalt de gepaste laadspanning uit het aanbod van de
  voeding. 5, 9, 15 of 20 V met max. 3,25 A zijn mogelijk. Dit resulteert in een
  laadvermogen van maximaal 65 W (20 V x 3,25 A).
- Door de Power Delivery technologie is aanpasbaar opladen mogelijk.
- Laadstation voor accu?s van mobiele apparaten met USB-C-aansluiting.
- 1 x USB-bus type C.
- Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
- Aansluiting volgens USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 5 tot 20 V
Uitgangsstroom: max. 3,25 A
laadvermogen: 15 tot 65  W
Stand-by: < 0,09 W
Beschermingsklasse: II
Aansluitingdoorsnede: max. 2,5 mm2
Inbouwdiepte: 32 mm
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2362 00 wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
