S3000 RTR Display System 55 z.wit [5393 03]
System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display
System 55
Gira System 3000
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en
  verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en
  vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd
  mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index)
  mogelijk.

Technische gegevens:
Loopnauwkeurigheid per maand: ± 10 s
Gangreserve: ca. 4 h
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5393 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
