uitbreidingsmod. IB-luidspr. Deurcommunicatie [1259 00]
Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker
Deurstations


Kenmerken:
- Maximaal twaalf mechanische belknoppen aan te sluiten.
- Nog meer belknoppen kunnen via aanvullende uitbreidingsmodules worden
  aangesloten.
- Er kunnen maximaal elf uitbreidingsmodules op een inbouwluidspreker worden
  aangesloten.
- Impulsstroom van de belknopaansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de
  belcontacten.
- Kleine afmetingen.
- Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
- Bevestiging van de uitbreidingsmodules door schroeven of lijmen.

Technische gegevens:
Aansluitingen:
- Mech. Belknop: 12x schroefklem
- gemeenschappelijke massa van de belknoppen: 1x schroefklem
- Verbindingskabel: 2x connectorstrook
Beschermeringssoort: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- incl. bevestigingslip: B 67 x H 66,4 x D 27 mm
- zonder bevestigingslip: B 67 x H 56 x D 27 mm

Aanwijzingen :
- Module voor uitbreiding van de inbouwluidspreker wanneer meer dan acht
  mechanische belknoppen moeten worden aangesloten.
- Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140
  audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x
  uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
- Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front resp.
  in gemonteerde toestand.

Levering:
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1259 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
