WCD/RA + montagepl. Opbouw cr.wit [4440 12]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met interne montageplaat
Opbouw
crème wit

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 31 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaal: massief en soepel

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4440 12 crème wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
