info-mod. deurst. Gira TX_44 (SW IB) [1264 00]
Info-module voor deurstation
TX_44 (IP44)
Programmaneutraal

Kenmerken:
- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen
  ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met een info-module voor weergave van
  huisnummer, naam of andere informatie.
- Achtergrondverlichting met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de
  onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige,
  goed zichtbare verlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte afdekking van slagvaste kunststof.
- Tekstlabel zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te
  vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice 
   www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.

Technische gegevens:
Voeding: via verbindingskabel
Aansluiting verbindingskabel: 2x connectorstrook
Beschermeringssoort: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte: 30 mm
Afmetingen:
- Info-bordje: B 62 x H 62 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1264 00 Programmaneutraal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
