WCD/RA v.afd.pl. Gira Standard 55 z.wit [4440 03]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met vaste afdekplaat voor afzonderlijke montage
Standard 55
System 55
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 32 mm
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4440 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
