2-v WCD/RA v.afd.pl. z/kl. STK Gira Standard 55 z.wit m [0788 04]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met vaste afdekplaat, zonder bevestigingsklauwen voor inbouwapparaatdoos
1-voudig
Standard 55 met steekklemmen
System 55
zuiver wit mat

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 25 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm˛ tot 2,5 mm˛

Aanwijzingen :
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0788 04 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
