UPS MiVa-Set System 55 z.wit [2918 03]
UPS voor MiVa-Set
MiVa-Set
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-Set 834.
- Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten
  belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
- Wanneer de netingangsspanning weer stijgt of terugkomt wordt de accu
  gescheiden van de belasting en in normaal bedrijf weer opgeladen.
- Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden 'UPS actief' en 'Accu
  defect' worden gesignaleerd.

Technische gegevens:
Ingangsspanning: DC 24 V
Uitgangsspanning bij accuvoeding: 22,8 V ± 10 %
Nominale belasting bij accuvoeding: 130 mA voor 1 u
Maximale belasting:
- bij accuvoeding: 300 mA voor 15 min
- bij netvoeding: 250 mA
Batterij/accu:
- Type: UR18500F
- UN-nummer: 3480
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073

Aanwijzingen :
- Voor installatie conform DIN VDE 0834.
- DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensde
  levensduur (accu).
- Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu's).

Levering:
- Een blinde afdekplaat is bij levering inbegrepen.
- Accu is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2918 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
