afd. draagring drukc. Ø 22,5 mm System 55 geel [0271 02]
Afdekking met draagring voor opname van druk- en paddestoelknoppen (Ø 22,5 mm)
System 55
geel glanzend

Kenmerken:
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat of crème wit
  glanzend
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Minimalistisch ontwerp met evenwichtige proporties.
- Breukvast, UV-bestendig materiaal voor verhoogde belasting.
- Halogeenvrij.
- Door de modulaire opbouw kunnen de voorziene inzetstukken en afdekkingen met
  verschillende vormen van afdekramen en verschillende materialen met elkaar
  worden gecombineerd.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.
- Voor nooduitschakeling of noodstop.

Aanwijzingen :
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0271 02 geel glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
