S3000 b.el.neveneenh. 3-dr Basiselement [5409 00]
System 3000, 3-draads neveneenheid-basiselement
Gira System 3000


Kenmerken:
- Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System
  3000.
- Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX:
- sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF
  bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
- afhankelijk van het opzetstuk: 0,1 tot 0,5 W
Kabellengte tot hoofdeenheid: max. 100 m
Inbouwdiepte: 24 mm
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Kan in combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstukken en eNet
  bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten
  functioneren.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5409 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
