dr.l.diagnoseapp. Gira eNet [5304 00]
eNet draadloos diagnose-apparaat
eNet


Kenmerken:
- Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en
  statusmeldingen via led.
- Weergave van draadloze signalen van draadloze zenders die niet eNet zijn.
- In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actoren,
  zenders en energiesensoren.

Technische gegevens:
Nominale spanning: DC 3 V
Batterij:
- Type: 1x CR 2450N
- UN-nummer: 3091
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen.
  Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- Diagnose is alleen mogelijk bij inactieve draadloze codering (AES CCM 128). De
  draadloze codering wordt via de versie 2.0 van de eNet-server geactiveerd en
  gedeactiveerd.

Levering:
- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5304 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
