wipdrukc. maakc. aMC ctrl.v. + K/P Opbouw cr.wit [3152 10]
Wipdrukcontact 10 A 250 V~
met controlevenster,
montageplaat en adapter K/P25
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
Opbouw
crème wit

Kenmerken:
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden
  dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering:
- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer
  gelevert.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3152 10 crème wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
